Приложение № 2
к Правилам разработки и согласования Планов
по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
оперативных мероприятий организации при угрозе и возникновении ЧС(Н)
(ПРИМЕРНЫЙ)
№
п/п	Содержание выполняемых мероприятий	Время выполнения	Время проведения мероприятий	Исполнители	
			минуты	часы	сутки		
			5	10	20	30	40	60	2	4	6	8	10	16	20	2	3		
1. При угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций	
1	Доведение информации до органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны, задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органов управления МЧС России и руководителей организаций об угрозе возникновения ЧС(Н)	25 мин.																	
2	Организация мониторинга и прогнозирование обстановки, определение первоочередных мер по предупреждению и ликвидации ЧС(Н)	1 час																	
	Оповещение и проверка сил и средств постоянной готовности к действиям по предупреждению и ликвидации ЧС(Н):																		
	оперативной группы;																		
	АСФ;																		
	специальной инженерной техники и оборудования																		
4	Определение необходимого количества специальной техники и средств, а также средств их доставки	1 час																	
5	Загрузка специальной техники и средств в транспортные средства их доставки	2 часа																	
6	Подготовка к применению резервных резервуаров и емкостей	постоянно																	
7	Контроль за состоянием производственно-ливневой канализации и очистных сооружений	постоянно																Председатель КЧС	
8	Подготовка к выдаче средств индивидуальной защиты	2 часа																	
9	Подготовка автотранспорта и расчетов по обеспечению эвакуационных мероприятий из зоны возможной ЧС(Н)	5 часов																	
2. При возникновении ЧС(Н)	
1	Оповещение и сбор руководящего состава и членов КЧС. Прибытие рабочей группы КЧС: в рабочее время – мин.; в нерабочее – час.																		
2	Доведение обстановки и постановка задач на ликвидацию ЧС(Н)	30 мин.																	
	Организация круглосуточного дежурства руководящего состава	постоянно																	
4	Выезд оперативной группы КЧС в зону ЧС и организация работ по координации действий																		
5	Организация охраны зоны ЧС(Н), обеспечение доставки АСФ, специальной техники и средств																		
6	Организация комендантской службы и регулирование движения в зоне ЧС(Н), на маршрутах эвакуации и пунктах временного размещения эвакуированного населения																		
7	Организация ликвидации ЧС(Н) соответствующего уровня силами и средствами:																		
	штатных АСФ;																		
	специализированных АСФ;																		
	штатных пожарных частей и команд организации, а также применение:																		
	пожарных автомашин;																		
	передвижных автозаправочных станций;																		
	аварийно-ремонтной службы по сетям нефтепровода																		
8	Выполнение специальных работ по ликвидации ЧС(Н):																		
	а) на магистральном (внутрипромысловом) нефтепроводе и продуктопроводах:																		
	отключение поврежденного участка трубопровода (выполнение мероприятий по безаварийной остановке скважин кустов);																		
	сбор и доставка специальной техники и оборудования в зону ЧС(Н);																		
	подготовка ремонтной площадки, расстановка техники, обеспечение безопасности соседних коммуникаций и объектов;																		
	обваловка места аварии, оборудование дамб, применение специальных средств локализации нефтеразлива (сорбентов, диспергентов др.):																		
	врезка отводов и вантузов в ремонтируемый и параллельный нефтепроводы, обвязка передвижных насосных агрегатов ПНА;																		
	опорожнение аварийного участка нефтепровода (при длине менее 5 км);																		
	вскрытие нефтепровода и разработка ремонтного котлована при длине дефектного участка менее 15 м;																		
	герметизация полости трубопровода;																		
	размагничивание стыкуемых торцов труб перед сваркой;																		
	сварка стыков;																		
	дефектоскопия двухсварных швов																		
	б) на нефтебазах:																		
	меры по прекращению истечения нефти;																		
	слив остатков нефти в резервные резервуары;																		
	сбор остатков нефти с почвы с помощью специальных машин;																		

	обработка площади нефтеразлива специальных средствами;																		
	вывоз и переработка загрязненного грунта;																		
	ремонт поврежденного резервуара;																		
	противопожарное обеспечение ремонтно-восстановительных работ;																		
	доклад КЧС о проделанной работе																		
	в) при перевозке нефти и нефтепродуктов автомобильным транспортом:																		
	меры по ликвидации прекращения истечения нефти и нефтепродуктов;																		
	обработка площади нефтеразлива и автотранспорта специальными средствами в целях недопущения возгорания и локализации нефтеразлива;																		
	сбор и удаление нефти и нефтепродуктов;																		
	эвакуация поврежденного автотранспорта;																		
	доклад КЧС о проделанной работе																		
	Донесение о проделанной работе по ликвидации ЧС(Н), задействованных силах и средствах	с 2.00
постоянно																	
3. Обеспечение мероприятий по ликвидации ЧС(Н)	
	Обеспечение эвакуационных мероприятий:																		
	оповещение рабочих и служащих о начале и порядке проведения эвакуации из зоны ЧС;																		
	обеспечение организованного вывода эвакуируемого населения из зоны ЧС;																		
	обеспечение организованной посадки в транспортные средства эвакуируемого населения;																		
	обеспечение перевозки эвакуируемого населения к местам временного размещения;																		

	жизнеобеспечение эвакуируемого населения в местах временного размещения																		
	Развертывание сети СНЛК и формирований функциональных звеньев РСЧС медицинских учреждений:																		
	сан. постов, дружин;																		
	бригад скорой помощи																		
	Организация питания и снабжения, для чего развернуть:																		
	ППП;																		
	ППВС																		
	Начало работ по ликвидации ЧС(Н), при необходимости в 2 – 3 смены