Приложение 2
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АТОМНОЙ СТАНЦИИ
1. Общие сведения
1.1. Наименование АС/номер блока		/		
1.2. Год ввода в эксплуатацию/снятия с эксплуатации блока		/		
1.3. Расположение
Субъект Российской Федерации  

Ближайший(е) город(а)  

Расстояние от площадки до  		км

Азимут (градус)  	

1.4. Географические координаты площадки (центр АС)
Широта  	

Долгота  	

1.5. Абсолютные отметки площадки в Балтийской системе (БС) высот
Естественные: наивысшая/средняя/наинизшая		/		/		м БС	
Планировки  		м БС

1.6. Ландшафт в радиусе 20 - 30 км
Краткое описание
Равнина  

Холмистая местность  

Положение в долине  

Расположение рек  

Береговая линия озера/моря  

Другое (указать)  

1.7. Распределение населения
Ближайший административный центр, село, город
Название  

Растояние/азимут		км/		
Население  		чел.

Ближайший большой город (> 50 000 чел.)
Название  

Расстояние/азимут  		км/град.

Население  		чел.

2. Метеорологические условия
2.1. Зона смерчеопасности по карте районирования  

2.2. Класс интенсивности смерча по шкале Фуджиты  

2.3. Максимальная скорость вращательного движения стенки смерча  		м/с

	2.4. Длина пути/ширина пути прохождения смерча		км/		м	
2.5. Перепад давления между периферией и центром воронки смерча  		гПа

2.6. Вероятность прохождения смерча в пределах площадки АС  	

2.7. Вероятность прохождения урагана (тайфуна) в пределах площадки АС  	

2.8. Расчетные характеристики максимального урагана (тайфуна)  	

2.9. Расчетные максимальные скорости ветра различной обеспеченности,
включая 1, 0,1 и 0,01%		,		,		м/с	
3. Гидрологические условия
3.1. Тип водного объекта, влияющего на безопасность АС (река, озеро, водохранилище, морская

	акватория)  

3.2. Факторы формирования МВН, заложенные в проект
Для рек: весеннее половодье, дождевые паводки, прорыв плотины и дамбы, завал, ледовые зажоры и заторы, вулканическая деятельность, землетрясение, обвал, оползень, сель и др. (нужное подчеркнуть, другие факторы указать)  

Для водоемов: ветровой нагон, штормовое волнение, максимальные накаты волн на берег, сейши, волны цунами, приливы и др. (нужное подчеркнуть, другие факторы указать)

3.3. Абсолютная отметка наивысшего наблюденного (исторического) уровня воды водоема

	м БС

3.4. Параметры МВН
Максимальные уровни различной обеспеченности, включая 1, 0,1 и 0,01%

	,		,		м БС	
Максимальная высота волн различной обеспеченности, включая 1, 0,1 и 0,01%

	,		,		м	
Для рек
Максимальный расход воды различной обеспеченности, включая 1, 0,1 и 0,01%

	,		,		м3	
Для водоемов
Абсолютная отметка уровня МВН  		м БС

Наибольшая высота уровня воды при сейше  		м

Наибольшая амплитуда приливно-отливных колебаний моря  		м

Расчетная высота штормового нагона при максимальных скоростях ветра различной

обеспеченности, включая 1, 0,1 и 0,01%		,		,		м	
Наибольшая высота волн на глубокой воде при максимальных скоростях ветра различной

обеспеченности, включая 1, 0,1 и 0,01%		,		,		м	
Наивысшая отметка затопления морского побережья волнами цунами различной обеспеченности,

включая 1, 0,1 и 0,01%		,		,		м БС	
Наинизшая отметка осушения прибрежной полосы при волнах цунами различной

обеспеченности, включая 1, 0,1 и 0,01%		,		,		м БС	
4. Гидрогеологические и инженерно-геологические условия
4.1. Первый от поверхности водоносный горизонт
Безнапорный/напорный (нужное подчеркнуть)
Область распространения  

Абсолютная отметка нижнего/верхнего водоупора		м/		м БС	
Максимальная/средняя/минимальная абсолютные отметки уровня подземных вод  		м/

	м/		м БС	
Литологическая характеристика вмещающих пород  

Коэффициент фильтрации пород  		м/сут.

Активная пористость пород  		%

Существующий водозабор  

Максимальная/средняя/минимальная абсолютные отметки уровня подземных вод на участке

РО		м/		м/		м БС	
4.2. Второй от поверхности водоносный горизонт
Область распространения  

Абсолютная отметка нижнего/верхнего водоупора		м/		м БС	
Максимальная/средняя/минимальная абсолютные отметки уровня подземных вод  		м/

	м/		м БС	
Литологическая характеристика вмещающих пород  

Коэффициент фильтрации пород  		м/сут.

Активная пористость пород  		%

Существующий водозабор  

Максимальная/средняя/минимальная абсолютные отметки уровня подземных вод на участке

РО		м/		м/		м БС	
4.3. Водоупорный слой
Область распространения  

Абсолютная отметка кровли/подошвы водоупора		м/		м БС	
Литологическая характеристика пород водоупора  

Коэффициент фильтрации пород  		м/сут.

Наличие гидрогеологических окон в водоупорном слое  

4.4. Инженерно-геологические условия
Специфические грунты: слабые с модулем деформации < 20 МПа, разжижаемые, просадочные, набухающие, засоленные, многолетнемерзлые (нужное подчеркнуть, другие грунты указать)

Опасные современные геологические процессы и явления: оползневые, карстовые, суффозионные, карстово-суффозионные и др. (нужное подчеркнуть, другие условия указать)

5. Сейсмичность
5.1. Геодинамическая модель региона и пункта размещения площадки АС.
5.2. Сейсмотектоническая модель региона и пункта размещения площадки АС.
5.3. Сейсмологическая модель региона расположения площадки АС.
5.4. Схема детального сейсмического районирования района.
5.5. Схема структурно-тектонических условий пункта.
5.6. Схема сейсмического микрорайонирования площадки для естественных и техногенно

измененных условий.
5.7. Характеристика спектрального состава и длительность колебаний для землетрясений удаленных,

промежуточных, локальных (местных).
5.8. Параметры МРЗ и ПЗ от ближайших сейсмогенных зон: магнитуда, глубина очага, расстояние до

сейсмогенной зоны r, сейсмичность J по шкале MKS-64 на эталонном грунте площадки. Привести в виде таблицы. Примерный вид таблицы приведен ниже.
Номер сейсмогенной зоны	Магнитуда	Глубина очага, км	r, км	J, балл	
	МРЗ	ПЗ	МРЗ	ПЗ	МРЗ	ПЗ	МРЗ	ПЗ	

5.9. Сейсмичность участка РО при МРЗ/ПЗ		/		балл.	
5.10. Максимальные амплитуды горизонтальных колебаний на свободной поверхности планировки

участка РО при МРЗ/ПЗ: ускорения		/		м/с2; скорости		/		см/с	
5.11. Максимальные амплитуды горизонтальных колебаний кровли скальных пород при МРЗ/ПЗ:

ускорения		/		м/с2; скорости		/		см/с	
5.12. Периоды максимальной амплитуды ускорения/скорости на уровне планировки

при МРЗ		/		с	
5.13. Отношение вертикального ускорения к горизонтальному  	

6. Падение летательного аппарата
6.1. Минимальное удаление площадки от трассы полетов, маршрута захода, любого аэропорта

	,		,		км	
6.2. Расстояние до крупного аэропорта  		км

6.3. Вероятность падения летательного аппарата на площадку  

Привести в виде таблицы. Примерный вид таблицы приведен ниже.
Категория
падения	Вероятность падения летательного аппарата на площадку, 1/год	
	прогноз через 10 лет	прогноз через 50 лет	
			
7. Аварийные взрывы вне площадки в зоне радиусом 10 - 20 км
7.1. ПИАВ
Компоненты химических, нефтеперегонных комплексов; хранилища энергоносителей, ВВ; трубопроводы перекачки жидких, газообразных энергоносителей - наземные; военные объекты (нужное подчеркнуть).
7.2. Наземные транспортные ПИАВ
Пути движения, порты, гавани, каналы, железнодорожные станции, характеристики грузопотоков.
Приложение. Ситуационный план (масштаб 1:25 000).
8. Пожары вне площадки (в радиусе 2 км)
Потенциальные источники пожара: лес, торфяник, газо-, нефте-, продуктопровод, база/склад/хранилище горючих материалов, судоходный канал (нужное подчеркнуть).
Приложение. Топографо-ландшафтная карта района с отображением стационарных потенциальных источников пожара.
9. Токсичные выбросы в атмосферу
Источники выбросов вне площадки токсичных паров/газов/аэрозолей, осадков (нужное подчеркнуть).
Приложение. Схема размещения источников выбросов.
10. Данные об естественной радиоактивности района размещения АС.