Приложение 2
(обязательное)
(в ред. Изменений и дополнений, 
утв. Приказом Минэнерго РФ
от 17.06.2003 № 226)
УТВЕРЖДАЮ

(должность руководителя)

(Ф.И.О. руководителя)
“		”		20		 г.	
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
на резервуар АЗС
№ резервуара по технологической схеме  

Инвентарный № резервуара  

Номинальная вместимость резервуара (секций)  

Высотный трафарет  

Назначение резервуара  
(хранимый нефтепродукт)
Вид расположения  
(наземный, подземный)
Форма резервуара  
(горизонтальный цилиндрический, вертикальный цилиндрический, прямоугольный и т.д.)
Форма днищ резервуара  
(плоские, сферические, конусные, усеченно-конусные)
Вес резервуара  

Конструктивные особенности  
(односекционные, многосекционные и т.д.)
Дата установки  

Фирма, завод-изготовитель  

Заводской номер  

Дата выпуска  

Дата составления паспорта “		”		20		 г.	
Примечание:
1. За правильное и своевременное заполнение, содержание и хранение паспорта несет ответственность руководитель организации – владельца АЗС.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ
Длина прямолинейной части резервуара  

Количество поясов  

Количество секций  

Внутренний диаметр резервуара  

Толщина металла стенок резервуара  

Толщина металла днищ резервуара  

Глубина заложения горловины резервуара  

Высота горловины резервуара  

Объем или геометрические размеры внутренних деталей резервуара  

Характеристика фундаментов резервуара  

Характеристика устройства для подогрева нефтепродуктов

ЭСКИЗ РЕЗЕРВУАРА

Резервуар
№ резервуара по технологической схеме (секции)	Вместимость резервуара (секции),
куб. м	Наименование хранимого продукта	Максимальный уровень нефтепродукта,
см	Минимальный уровень нефтепродукта,
см	Высотный трафарет в момент пуска в эксплуатацию, см	Средство измерения уровня, измерительная система	Тип дыхательного клапана	Тип огневого предохранителя	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

									

									

									

									

СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСТКЕ РЕЗЕРВУАРА
Дата
зачистки	Исполнитель работ	Результаты
зачистки	Подпись проверяющего	

				

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ РЕЗЕРВУАРА И РЕЗЕРВУАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Дата
ремонта	Наименование резервуара, резервуарного оборудования	Исполнитель ремонта	Подпись проверяющего	

				

БАЗОВАЯ ВЫСОТА РЕЗЕРВУАРА
Дата измерения базовой высоты	20		 г.	20		 г.	20		 г.	20		 г.	20		 г.	20		 г.	20		 г.	20		 г.	
																									
Значение базовой высоты, мм									
УГОЛ НАКЛОНА И “МЕРТВЫЙ ОСТАТОК” ОБЪЕМА РЕЗЕРВУАРА
Дата измерения	Расстояние между точкой соприкосновения метроштока с днищем и реперными точками, см	Разница показаний реперных точек, см	“Мертвый остаток” объема резервуара,
куб. м	Угол наклона резервуара	
1	2	3	4	5	
“		”		20		 г.					
											
“		”		20		 г.					
											
“		”		20		 г.