Приложение № 9
к пункту 12.2 главы 1
Технических условий
размещения и крепления грузов
в вагонах и контейнерах
Образец акта испытаний на соударение
Станция		“		”		20		г.	
	(наименование)								
АКТ
испытаний на соударение
способа размещения и крепления груза по проекту  

(наименование груза, обозначение проекта ТУ, МТУ, НТУ)

(наименование разработчика (грузоотправителя))
Испытания на соударения проведены в соответствии с указанием  

от		№		комиссией в составе:	
Председатель комиссии:  
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)
Члены комиссии:  
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

1. Контроль размещения и крепления груза.
Данные о загруженных полувагонах (платформах) представлены в таблице П9.1.
Таблица П9.1
Номер
вагона	Грузоподъемность, т	Вес тары, т	Общая масса груза, т	Краткая характеристика
груза	Количество и вес каждого места	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	
							
Комиссия, осмотрев вагоны, загруженные в опытном порядке, установила:
1.1. Груз, его размещение и крепление соответствуют проекту. Проект, схема размещения и крепления груза, расчет прочности крепления прилагаются.
1.2. Отклонения от проекта:		.	
	(не зафиксированы; в чем заключались)		
1.3. Контрольные метки на вагоны и груз нанесены.
2. Испытания на соударение.
2.1. Испытания на соударение с группой неподвижно стоящих вагонов (“стенкой”),
 
состоящей из		неподвижно стоящих на пути полувагонов, проводились в 
	
	(количество)		
соответствии с требованиями раздела 12 главы 1 настоящих ТУ. Данные о вагонах-“стенках” приведены в таблице П9.2.
Таблица П9.2
Номер
вагона	Грузоподъемность, т	Масса тары, т	Масса груза, т	Наименование
груза	Примечание	
1	2	3	4	5	6	
						
2.2. Результаты испытаний на соударение приведены в таблице П9.3.
Таблица П9.3
№
вагона	№
 соударения	Скорость набегающего вагона, км/ч	Продольное перемещение груза от первоначального положения, мм	Дефекты крепления, обнаруженные после соударения 
(указать подробно)	
1	2	3	4	5	
					
2.3. На основании анализа результатов испытаний на соударение комиссия считает проверяемый способ размещения и крепления груза выдержавшим (не выдержавшим) испытания на соударение.
2.4. Комиссия предлагает:
- провести поездные испытания способа размещения и крепления груза по проекту

	;	
(наименование груза, обозначение проекта ТУ, МТУ, НТУ)		
- перед поездными испытаниями заменить следующие элементы крепления грузов:

	;	
		
- внести в способ погрузки и крепления следующие изменения:

	.	

Председатель комиссии				
	(подпись)		(расшифровка подписи)	

“		”		20		г.	

Члены комиссии:				
	(подпись)		(расшифровка подписи)	
				
	(подпись)		(расшифровка подписи)	

“		”		20		г.