Приложение № 1
к Порядку определения норм выхода продуктов
переработки драгоценных металлов, драгоценных
камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные
металлы, при ввозе в Российскую Федерацию и вывозе
из Российской Федерации драгоценных металлов,
драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих
драгоценные металлы, для переработки,
утвержденному Приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 02.05.2007 № 36н
Технологическая карта (схема) изготовления изделия (группы изделий)
Наименование ценностей:		
Масса ценностей для переработки:		

№
п/п	Пошаговое описание изготовления изделия
(группы изделий)	Потери	
		%	граммы, караты	
	А. Литейные работы			
				
1	изготовление модельного блока			
2	обезжиривание модельных блоков в спирте			
3	изготовление литейных форм			
4	обезжиривание модельных блоков в мыльном растворе			
5	вытапливание модельного состава			
6	подготовка форм к заливке			
7	подготовка шихты			
8	заливка форм			
9	выбивка и очистка отливок			
	Итого			
	Б. Штамповочные работы			
				
1	плавка профиля			
2	вальцовка			
3	штамповка деталей (резка, вырубка, пробивка, проколка, зачистка поверхности среза, гибка, вытяжка, обжим, отбортовка и др.)			
	Итого			
				
	В. Монтировочные работы			
	Итого			
1	заготовительные операции (резка проволоки, листового материала)			
2	удаление литника			
3	гибка			
4	фуговка			
5	распиловка			
6	точечная сварка			
7	припасовка			
8	раскладка изделий на асбестовом листе			
9	нанесение флюса			
10	пайка			
11	отжиг			
	Итого			
	Г. Полирование ювелирного изделия			
				
	Итого			
	Д. Закрепка ювелирных вставок и камней			
				
	Итого			
	Е. Защитно-декоративное покрытие
изделий гальваническим методом			
				
	Итого			
	Ж. Нанесение полимерных эмалевых покрытий			
				
	Итого			
				
	Всего по группе			
Данная технологическая карта (схема) является примерной и может содержать любые другие разделы и подразделы в соответствии с технологическим процессом изготовления продукции.