Форма Ф-14
Ведомость промеров толщины, поперечных уклонов, ширины и ровности покрытий
Места измерений	Тип покрытий	Поперечные уклоны, о/оо	Ширина проезжей части, м	Толщина покрытий, см	Количество промеров под 3-метровой рейкой в продольном направлении, шт.	Отметка по оси (только для замыкающих слоев)	Коэффициент уплотнения	
км	пк	+		проектные	фактические	проектная	фактическая	нижний слой	верхний слой	до 5 мм	до
10 мм	10 мм	проектная	фактическая	проектный	фактический	
					право	лево			проектная	фактическая	проектная	фактическая								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

																				
ПОДПИСИ:
ПОДРЯДЧИК	ЗАКАЗЧИК