Форма Ф-16
Подрядная организация  

Строительство (реконструкция)  

ЖУРНАЛ
ИСПЫТАНИЯ ПЕСКА
(ОТСЕВОВ ДРОБЛЕНИЯ)
Начат	“		”		20		г.	

Окончен “		”		20		г.	

В журнале прошито			
и пронумеровано		стр.	

Начальник производственного отдела подрядной организации		Ответственный за ведение журнала	

(Ф.И.О.)		(подпись)		(Ф.И.О.)		(подпись)	
М.П.			

Форма Ф-16
ЖУРНАЛ
ИСПЫТАНИЯ ПЕСКА (ОТСЕВОВ ДРОБЛЕНИЯ)
Дата отбора пробы	Место отбора (карьер, конструктив – км, пк)	Горизонт взятия пробы, м	Зерновой состав, % (прошло через сито с отверстиями)	Содержание пылеватых
и глинистых частиц, %	Модуль крупности	Группа крупности	Степень неоднородности	
			> 10	5 – 10	2,5 – 5	1,25 – 2,5	0,63 – 1,25	0,315 – 0,63	0,14 – 0,315	< 0,14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

															
Продолжение формы Ф-16
Плотность, г/см3	Влажность, %	Коэф. фильтрации, м/сут.	Коэф. пористости (при стандарт. плотности)	Содержание глины
в комках, %	Заключение
и подпись лаборанта	
естественная	сухого грунта	максимальная стандартная	естественная	оптимальная	коэф. увлажнения					
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25