Форма Ф-19
Подрядная организация  

Строительство (реконструкция)  

ЖУРНАЛ
ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗЦОВ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ,
ВЗЯТЫХ ИЗ СМЕСИТЕЛЯ
Начат	“		”		20		г.	

Окончен “		”		20		г.	

В журнале прошито			
и пронумеровано		стр.	

Начальник производственного отдела подрядной организации		Ответственный за ведение журнала	

(Ф.И.О.)		(подпись)		(Ф.И.О.)		(подпись)	
М.П.			

Форма Ф-19
ЖУРНАЛ
ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗЦОВ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ, ВЗЯТЫХ ИЗ СМЕСИТЕЛЯ
№
п/п	Число и месяц	Смена	Номер смесителя	Номера замеса	Номер образца	Масса сухого образца на воздухе, г	Масса образца на воздухе после выдерживания 30 мин. в воде, г	Масса образца в воде после выдерживания 30 мин. – в воде, г	Объем сухого образца, см3	Масса образца в воде после водонасыщения, г	Масса образца на воздухе после водонасыщения, г	Объем водонасыщенного образца, см3	Средняя плотность а/б, г/см3	Водонасыщение, % по объему	Набухание, % объема	Предел прочности при сжатии, МПа	Водостойкость	Водостойкость при длительном водонасыщении	Пористость, %	Заключение и подпись лаборанта	
																R 50о	R 20о	R 0о					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

																							
Примечания: 1. Предел прочности при 20 оС и 0 оС определяется только для высокоплотных и плотных типов асфальтобетонов.
2. Для крупнозернистых асфальтобетонов предел прочности при сжатии при t 50 оС и водостойкость не нормируется.