Форма Ф-27
Подрядная организация  

Строительство (реконструкция)  

ЖУРНАЛ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЯЖУЩИХ
В ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ
СИ-204, Т-309, Т-310
Начат	“		”		20		г.	

Окончен “		”		20		г.	

В журнале прошито			
и пронумеровано		стр.	

Начальник производственного отдела подрядной организации		Ответственный за ведение журнала	

(Ф.И.О.)		(подпись)		(Ф.И.О.)		(подпись)	
М.П.			

Форма Ф-27
ЖУРНАЛ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЯЖУЩИХ В ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ СИ-204, Т-309, Т-310
Дата и номер цикла	Время, час	Температура поступившего сырья в реакторе, оС
(для СИ-204)	Расход воздуха, нм3/час
(для СИ-204)	Подготовительный котел
(Т-309, Т-310)	Температура сырья, оС	Количество газообразных продуктов
в верхней части реактора
(для СИ-204)	
	начало загрузки сырья	конца загрузки	начала окислительного процесса	окончания окислительного процесса	продолжительность окисления			К-1	К-2	в верхней части реактора	в середине реактора	в нижней части реактора		
								количество сырья, т	температура подогрева, оС	количество сырья, т	температура подогрева, оС					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

Продолжение формы Ф-27
Давление в реакторе, кПа СИ-204	Температура битума
при откачке из реактора, оС	Температура битума
после теплообменника, оС
(СИ-204)	Количество полученного битума, т	Температура размягчения по кольцу и шару, оС	Глубина проникания иглы	Индекс пенетрации	Растяжимость	Температура хрупкости, оС	Изменение температуры размягчения после прогрева, оС	Марка битума	Заключение и подпись лаборанта, оператора, замечания контролирующих лиц	
					при
25 оС	при
0 оС		при
25 оС	при
0 оС					
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30