Форма Ф-41
Подрядная организация  

Строительство (реконструкция)  

ЖУРНАЛ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ
Начат	“		”		20		г.	
Окончен	“		”		20		г.	
В журнале прошито
и пронумеровано		стр.

Начальник производственного
отдела подрядной организации		Ответственный за ведение журнала	
							
(Ф.И.О.)		(подпись)		(Ф.И.О.)		(подпись)	
М.П.

Форма Ф-41
ЖУРНАЛ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ
(с №		по №		)	

Начало		Окончание		
1. Тип бурового станка  

2. Тип уширителя  

3. Вид взрывчатого вещества  

№ сваи по плану	Смена	Диаметр скважины, м	Абсолютная отметка поверхности грунта	Бурение ствола	Разбуривание уширения (число циклов, диаметр, м)	Наименование грунтов на уровне забоя	Длина арматурного каркаса, м	Марка бетона и осадка конуса	Бетонирование способом ВПТ	Масса заряда, кг	Уровень бетона в трубе	Общий расход бетона, м3	Абсолютная отметка головы сваи	Способ закрепления стенок скважины	Исполнители (фамилия, и., о., подпись)	
				глубина, м	абсолютная отметка забоя скважины					объем уложенного бетона, включая уширение, м3	минимальное загрубление низа бетонолитной трубы и бетон, м		до взрыва	после взрыва					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19