Форма Ф-54
Подрядная организация  

Строительство (реконструкция)  

(наименование и месторасположение,

км, ПК)
ЖУРНАЛ №		БЕТОННЫХ РАБОТ

Начат	“		”		20		г.	
Окончен	“		”		20		г.	
В журнале прошнуровано
и пронумеровано		стр.

М.П.
Старший производитель работ  
(фамилия, инициалы, подпись)

Дата бетонирования, смена
от  

до  

	Наименование бетонируемой части сооружений и конструктивных элементов. Эскиз бетонируемой части сооружения с отметками в начале и в конце смены	Класс бетона по прочности на сжатие	Состав бетонной смеси и водоцементное отношение, № карточки подбора состава бетона	Вид и активность цемента	Подвижность бетонной смеси	Температура смеси при укладке	
1	2	3	4	5	6	7	

							

Объем бетона, уложенного в дело (за смену)	Температура наружного воздуха при бетонировании. Наличие атмосферных осадков	Маркировка контрольных образцов бетона и их число. № акта об изготовлении контрольных образцов	Подписи бригадира, сменных мастеров и лаборанта	Результаты испытания контрольных образцов	Дата распалубливания	Примечание	
				при распалубливании	через 28 дней			
8	9	10	11	12	13	14	15	

								
Указания по ведению журнала
1. Журнал бетонных работ ведется лицами, ответственными за выполнение этих работ, и заполняется во время производства бетонных работ ежесменно.
2. По окончании ведения журнала бетонных работ он сдается в производственно-технический отдел строительной организации, который делает отметку о приемке в табл. 4 Общего журнала работ.
Начальник участка
(ст. прораб)	
(фамилия, инициалы, подпись)
Начальник производственно-
технического отдела	
(фамилия, инициалы, подпись)