Форма Ф-57
Подрядная организация  

Строительство (реконструкция)  

(наименование и месторасположение,

км, ПК)
ЖУРНАЛ №		НАТЯЖЕНИЯ АРМАТУРНЫХ ПУЧКОВ

Начат	“		”		20		г.	
Окончен	“		”		20		г.	
В настоящем журнале прошнуровано
и пронумеровано		страниц

М.П.
Начальник участка
(ст. прораб)	
(фамилия, и.о., подпись)
Производитель работ	
(фамилия, и.о., подпись)
Конструкции  

Характеристика пучков  

Проектные усилия: натяжения пучков
Nнк 		тс

Nпер 		тс

Nзапр		тс Nп		тс	

Дата (смена)	№ № пучков (канатов)	Прочность бетона в кгс/см2	Контролирование натяжения и состояния пучков	Кол-во проволок (прядей) оборванных, с проскальзыванием	
		минимальная по акту	фактическая дата испытания контрольных образцов	фактическое усилие при натяжении до	удлинение пучков в мм от усилия		
				0,2 Nнк	Nп	0,2 Nнк до Nнк		
				ати	тс	ати	тс	при натяжении	по проекту		
								с одной стороны	с двух сторон			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

												
Тип и номера домкратов  

Где и когда произведено тарирование
манометров  

Номер, дата составления
исполнительной схемы напряжения  

Повышенное натяжение пучков	Фактическое усилие натяжения пучков (канатов)	Исполнитель: фамилия, и.о. бригадира; сменный мастер - Ф.И.О., подпись	Обследование и контроль натяжения. Результаты контроля: дата, Ф.И.О. и подпись проверяющего	Примечание	
фактическое усилие Nфпер	продолжительность, мин.	при запрессовке конуса анкера Nфзапр	при установке опорных шайб или гайки Nо				
ати	тс		ати	тс	ати	тс				
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	

										
Начальник производственно-
технического отдела	
(фамилия, и.о., подпись)