Форма Ф-7
Подрядная организация  

Строительство (реконструкция)  

ЖУРНАЛ
ТАХЕОМЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ
Начат	“		”		20		г.	

Окончен “		”		20		г.	

В журнале прошито			
и пронумеровано		стр.	

Начальник производственного отдела подрядной организации		Ответственный за ведение журнала	

(Ф.И.О.)		(подпись)		(Ф.И.О.)		(подпись)	
М.П.			

Форма Ф-7
Федеральный орган управления дорожным хозяйством

(наименование организации)

(наименование производственного подразделения)
ЖУРНАЛ ТАХЕОМЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ
Строительство (реконструкция)  

Объект (участок)  

Начало работ  

Окончание работ  

Ответственный за ведение журнала  
(фамилия, имя, отчество)
В журнале прошито и пронумеровано		страниц	
Главный инженер подрядной организации, выдавшей журнал
			
(подпись, печать)		(Ф.И.О.)	
Результаты тахеометрической съемки
Съемку произвел			Вычислял			
	(Ф.И.О.)		(Ф.И.О.)	

№ точек наблюдений	Дальномерные расстояния	Высота наведения	Отсчеты
по вертикальному кругу	Отсчеты
по горизонтальному кругу	Угол наклона	Поправка за высоту наведения	Расстояния	Превышения	Высоты	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
											
Примечание: 1. Кромки участка съемки выполняются на обратной стороне страницы журнала.
2. При съемке электронным тахеометром с записью в полевой журнал (без записи на магнитный накопитель) в журнале добавляются графы “‭Х” и “‭Y”.