Форма Ф-9
Подрядная организация  

Строительство (реконструкция)  

ЖУРНАЛ
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРУНТОВ
Начат	“		”		20		г.	

Окончен “		”		20		г.	

В журнале прошито			
и пронумеровано		стр.	

Начальник производственного отдела подрядной организации		Ответственный за ведение журнала	

(Ф.И.О.)		(подпись)		(Ф.И.О.)		(подпись)	
М.П.			

Форма Ф-9
ЖУРНАЛ
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРУНТОВ
Дата обора пробы	Место отбора пробы	Глубина взятия пробы (от основания), м	Классификация
грунта по
ГОСТ 25100-95	Гранулометрический состав, мм, %	Данные натурных измерений	Данные стандартного уплотнения	Коэффициент фильтрации	Пластичность	Показатель текучести	Модуль крупности (песка)	Оптимальные данные	Коэффициент уплотнения	Заключение и подпись лаборанта	
	км	ПК+	ось	влево	вправо			более 10	10 – 5	5 – 2	2 – 1	1 – 0,5	0,5 – 0,25	0,25 – 0,1	0,1 – 0,05	0,05 – 0,01	0,01 – 0,005	менее 0,005	плотность влажного грунта, г/см3	влажность грунта, %	плотность сухого грунта, г/см3	максимальная плотность сухого грунта, г/см3	оптимальная влажность		граница текучести, %	граница раскатывания, %	число пластичности			плотность грунта, г/см3	плотность (max) сухого грунта, г/см3	влажность грунта, %	проектный	фактический		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	

																																				

Результаты лабораторных испытаний	Плотность скелета грунта,
 γ, г/см3	График зависимости плотности грунта от влажности	
Ступени изменения влажности	Плотность влажного грунта
γ, г/см3	Абсолютная влажность грунта,
W, %	Плотность скелета грунта											

														

														

					Абсолютная влажность, W, %