Приложение № 2
к Порядку подготовки, принятия решений о высвобождении и реализации движимого имущества, находящегося в оперативном управлении таможенных органов Российской Федерации
(в ред. Приказа ФТС РФ от 16.11.2009 № 2070)
УТВЕРЖДАЮ
Начальник уполномоченной организации				
	(подпись)		(инициалы, фамилия)	

“		”		200		г.	
М.П.
АКТ №		
технического состояния автомобиля (прицепа)
“		”		200		г.	
Комиссия в составе:
председатель:		
	(должность, звание, инициалы, фамилия)	
члены комиссии:		
	(должность, звание, инициалы, фамилия)	
произвела осмотр автомобиля (прицепа):
1. Марка машины (прицепа)  

2. Тип машины  

3. Идентификационный номер (VIN)  

4. Год выпуска  

5. Цвет  

6. Кузов номер  

7. Шасси номер  

8. Двигатель номер  

9. Рама  

10. Коробка переключения передач  

11. Мосты  

12. Пробег (наработка) с начала эксплуатации, км  

13. Дата проведения капитального ремонта  

14. Пробег (наработка) после капитального ремонта  

15. Время нахождения на хранении, лет  

16. Наличие инструмента  

17. Дата установки и остаточный ресурс аккумуляторных батарей  

18. Дата установки и остаточный ресурс автошин  

19. Общий износ машины (прицепа)  

Вывод комиссии: относится к		категории, технически исправна	
(неисправна) и подлежит реализации.
Председатель:		
	(подпись, инициалы, фамилия)	
Члены комиссии:		
	(подпись, инициалы, фамилия)	
		
	(подпись, инициалы, фамилия)	
Примечание. 1. В приложении указывать даты замены основных агрегатов (двигатель, коробка переключения передач, шасси, кузов, рама, мосты) и пробег после замены.
2. Категорию автомобильной техники определять согласно нижеуказанной таблице.
Определение категории автомобильной техники
№
п/п	Наименование
категории	Характеристика
автомобильной техники	
1	2	3	
1	1 категория	С пробегом до 3000 км, исправная	
2	2 категория	С пробегом свыше 3000 км, исправная	
3	3 категория	Требующая среднего или текущего ремонта
с заменой агрегатов	
4	4 категория	Требующая капитального ремонта	
5	5 категория	Негодная, восстановление которой невозможно
или нецелесообразно, аварийная