Приложение № 4
к Федеральным авиационным правилам 
“Радиотехническое обеспечение полетов
воздушных судов и авиационная электросвязь”,
утвержденным Приказом Росаэронавигации
от 26.11.2007 № 115
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации (центра ОВД)

“		”		20		г.	
АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СРЕДСТВА (ОБЪЕКТА)
РТОП И СВЯЗИ

(наименование средства, объекта)
Комиссия 
в составе:  
(должность, фамилия, инициалы)
произвела проверку		заводской №		
выпуска		года, установленного на объекте		
предприятия  

В результате работы комиссии установлено:
Содержание проверки:
1. Соответствие состояния и условий размещения средства (объекта) РТОП и связи требованиям нормативных документов.
2. Соответствие параметров средства (объекта) РТОП и связи требованиям эксплуатационной документации.
3. Средство установлено стационарно (не стационарно).
4. Соответствие энергоснабжения установленным требованиям.
5. Соответствие требованиям:
- охраны труда;
- пожарной безопасности;
- санитарных норм.
6. Автоматизация средства (объекта) РТОП и связи.
7. Размещение антенны (ППА) на насыпи, эстакаде. Высота установки от поверхности земли до фокальной оси антенны.
8. Объект РТОП и связи является (не является) летным препятствием.
9. Балансовая стоимость средства (объекта).
Замечания:  

Заключение  

Выводы: Средство (объект)		может быть принято в эксплуатацию.	
Председатель
комиссии  

Члены
комиссии:  

“		”		20		г.	
К акту прилагаются:
1. Акт летной проверки (кроме радиосредств ВЧ диапазона, АМПСН и РЛС ОЛП).
2. Протокол наземной проверки и настройки средства.
3. Проект записи в регламент на вновь строящийся объект.
4. График углов закрытия (для ОРЛ-А, ОРЛ-Т, ВРЛ, РМА, РМД, РСБН, РЛС ОЛП, АМПСН, ЛККС).
5. График дальности действия ОРЛ-А, ОРЛ-Т и ВРЛ в полярных координатах с указанием основных трасс и зон ответственности органа ОВД.
6. Схема зоны видимости ОРЛ-А в зонах ожидания и захода на посадку.
7. Схема зоны видимости РЛС ОЛП (составленной по автомашине) с указанием взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и мест пропаданий отметки (количество обзоров).
8. Схема зоны видимости АМПСН (составленной по автомашине и рейсовых воздушных судов) с указанием взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, мест стоянок воздушных судов и мест пропаданий отметки.
9. Схема электроснабжения объекта (в однолинейном исполнении).
10. Фотографии индикатора радиолокатора с обозначением контрольного ориентира или распечатки с монитора автоматизированного рабочего места диспетчера.
11. План расположения объекта относительно взлетно-посадочной полосы (с указанием расстояний до ВПП для средств РТОП и связи аэродрома).
12. Разрешение на использование радиочастот (радиочастотных каналов).
Примечания:
1. В состав комиссии обязательно включают:
- специалистов по пожарной безопасности;
- работников санитарно-эпидемиологической организации.
2. В соответствии с назначением и областью применения конкретного средства отдельные пункты содержания проверки и прилагаемые к акту документы могут быть опущены.