Приложение № 8
ФОРМА НАРЯДА
на производство работ на антенно-мачтовых
сооружениях и антенно-фидерных устройствах
Министерство связи
Российской Федерации	Наряд действителен
на один рабочий день	

(наименование предприятия)
Соблюдай правила охраны труда
НАРЯД №		
на производство работ на антенно-мачтовых
сооружениях и антенно-фидерных устройствах
Производителю работ  
(фамилия, инициалы, группа)

с бригадой в составе		чел.		
			(фамилия, инициалы, группа)	
поручается выполнить следующее  

(место, содержание и объекты работы)
Начало работ по наряду		час.		мин.		дня		мес.	
199		г.	
Окончание работ по наряду		час.		мин.		дня		мес.	
199		г.	
Ответственный руководитель работ (допускающий)  

(фамилия, инициалы, группа)

А. В генераторном зале:
Отключить  
(указать, какие

разъединители, выключатели, передатчики,

вводы антенн и т.п.)
Отключить питание СОМ, вывесить плакаты  

Установить заземления  

(указать точно где)
Вывесить плакаты  

Условия производства работ
Отключены  
(указать, какие

разъединители, выключатели, передатчики,

вводы антенн и т.п.)
Отключено питание СОМ и вывешены плакаты  

Установлены заземления  

(указать точно где и № заземлен.)
Вывешены плакаты  

Необходимые меры безопасности в залах передатчиков приняты, допуск на место производства работ разрешается  
(подпись)
Ответственный руководитель работ (допускающий)  
(подпись)
Б. На месте работ

Проверить отсутствие напряжения и установить заземления  

(указать точно где)
Проверить подъемные устройства  

(указать какие)

Установлены заземления  

(указать точно где и № заземления)

Проверены подъемные устройства  

(указать какие)

Остаются под напряжением  

(соседние фидеры антенн)
Наряд выдан	“		”		199		г.		
								(подпись)	
Рабочее место, условия работы, исправность инструмента и предохранительные средства проверены, бригада проинструктирована, необходимые меры безопасности приняты, к работе

допущены		час.		мин.		дня		мес.		199		г.	
Ответственный руководитель работ (допускающий)  
(подпись)
Производитель работ  
(подпись)
Работа окончена		час.		мин.		дня		мес.	19		г.	
Персонал выведен, материалы и инструмент убраны, плакаты и заземления №  		сняты.

Наряд закрыт.
Производитель работ  
(подпись)
Ответственный руководитель работ (допускающий)  
(подпись)
Старший дежурный смены  
(подпись)
Наряд проверен  
(надписать, какие замечания, дата и подпись

контролирующего лица или выдавшего наряд)
(исправления в тексте наряда или перечеркивания не допускаются).