Вид 1. Водоподпорные и водонапорные ГТС
Таблица 2.1. Тип 1 - 3. Плотины водохранилищ
№ № 
п/п	Наименование технических характеристик 
и сведений по ГТС	Ед. изм.	Значение	
1	Наименование ГТС			
2	Классификация ГТС по материалу строительства	код	Таблица 2.1.1	
	Габариты			
3	Максимальная высота	м		
4	Длина по гребню	м		
5	Ширина по гребню	м		
6	Максимальная ширина по основанию	м		
7	Отметка *1 гребня	м		
8	Нормальный уровень верхнего бьефа (НПУ)	м		
9	Форсированный уровень верхнего бьефа (ФПУ)	м		
	Мощность			
10	Класс ГТС		Таблица 3	
11	Тип основания	код	Таблица 4	
12	Максимальный напор на ГТС	м		
13	Длина напорного фронта ГТС	м		
14	Среднемноголетний сток в створе ГТС	млн. м3/год		
15	Площадь водохранилища	млн. м2		
16	Полный объем водохранилища	млн. м3		
17	Полезный объем водохранилища	млн. м3		
18	Количество используемых технических средств контроля состояния ГТС, в том числе:	шт.	-	
18.1	- марок, реперов и других устройств для наблюдений за деформациями ГТС и оснований геодезическими методами	шт.		
18.2	- пьезометров, расходомеров и иных устройств для наблюдений за фильтрацией	шт.		
18.3	- дистанционной КИА (допущенной Госстандартом России к применению на ГТС)	шт.		
18.4	- специальных средств измерения для обследований ГТС	шт.		
18.5	- компьютерных систем мониторинга ГТС	шт.		
19	Качественная характеристика уровня безопасности	код	Таблица 5	
20	Дополнительные сведения по качественной характеристике уровня безопасности ГТС	текст	*2