Таблица 2.5. Тип 2. Шахтные водосбросы
№ № 
п/п	Наименование технических характеристик 
и сведений по ГТС	Ед. изм.	Значение	
1	Наименование ГТС			
2	Классификация ГТС по типу оборудования водосливной части	код	Таблица 2.4.2	
3	Классификация ГТС по типу основного затвора	код	Таблица 2.4.5	
	Габариты			
4	Размеры в свету водоприемного отверстия входного оголовка шахты (ширина, высота (В х Н) или диаметр (D))	м		
5	Длина водоводов	м		
6	Размеры в свету поперечного сечения водоводов для пропуска воды (ширина, высота (В х Н) или диаметр (D))	м		
7	Отметка *1 порога входного оголовка шахты	м		
8	Нормальный уровень верхнего бьефа (НПУ)	м		
9	Форсированный уровень верхнего бьефа (ФПУ)	м		
	Мощность			
10	Класс сооружения		Таблица 3	
11	Количество водоприемных отверстий входного оголовка	шт.		
12	Количество основных затворов	шт.		
13	Количество ниток водоводов	шт.		
14	Максимальный проектный расход при НПУ	м3/с		
15	Максимальный проектный расход при ФПУ	м3/с		
16	Фактический максимальный расход при наличии ограничений проектной водопропускной способности при НПУ	м3/с		
17	Фактический максимальный расход при наличии ограничений проектной водопропускной способности при ФПУ	м3/с		
18	Причины ограничения водопропускной способности	текст		
19	Качественная характеристика уровня безопасности	код	Таблица 5	
20	Дополнительные сведения по качественной характеристике уровня безопасности ГТС	текст	*2