Таблица 2.6. Тип 3. Туннельные водосбросы
№ № 
п/п	Наименование технических характеристик 
и сведений по ГТС	Ед. изм.	Значение	
1	Наименование ГТС			
2	Классификация ГТС по высотному расположению водоприемника	код	Таблица 2.6.1	
3	Классификация ГТС по типу основного затвора в случае поверхностного водоприемника	код	Таблица 2.4.5	
4	Классификация ГТС по типу основного затвора в случае глубинного водоприемника	код	Таблица 2.6.2	
	Габариты			
5	Размеры в свету водоприемных отверстий входного оголовка (ширина, высота (В х Н))	м		
6	Длина водоводов	м		
7	Размеры в свету поперечного сечения водоводов для пропуска воды (ширина, высота (В х Н) или диаметр (D))	м		
8	Отметка *1 порога входного оголовка	м		
9	Нормальный уровень верхнего бьефа (НПУ)	м		
10	Форсированный уровень верхнего бьефа (ФПУ)	м		
	Мощность			
11	Класс сооружения		Таблица 3	
12	Количество водоприемных отверстий входного оголовка	шт.		
13	Количество основных затворов	шт.		
14	Количество ниток водоводов	шт.		
15	Максимальный проектный расход при НПУ	м3/с		
16	Максимальный проектный расход при ФПУ	м3/с		
17	Фактический максимальный расход при наличии ограничений проектной водопропускной способности при НПУ	м3/с		
18	Фактический максимальный расход при наличии ограничений проектной водопропускной способности при ФПУ	м3/с		
19	Причины ограничения водопропускной способности	текст		
20	Качественная характеристика уровня безопасности	код	Таблица 5	
21	Дополнительные сведения по качественной характеристике уровня безопасности ГТС	текст	*2