Приложение № 7
ФОРМА НАРЯДА-ДОПУСКА
на производство работ краном вблизи
воздушной линии электропередачи

(наименование предприятия

и ведомства)
Наряд-допуск №		
Наряд выдается на производство работ на расстоянии менее 30 м от крайнего провода линии электропередачи напряжением более 42 В.
1. Крановщику  
(фамилия, имя, отчество)

(тип крана, регистрационный номер)
2. Выделенного для работы  
(организация, выделившая кран)
3. На участке  
(организация, которой выдан кран, место производства работ,

строительная площадка, склад, цех)
4. Напряжение линии электропередачи  

5. Условия работы  
(необходимость снятия напряжения с линии электропередачи,

наименьшее допускаемое при работе крана расстояние по горизонтали

от крайнего провода до ближайших частей крана,

способ перемещения груза и другие меры безопасности)
6. Условия передвижения крана  
(положение стрелы и другие меры безопасности)

7. Начало работы		ч		мин.	“		”		200		г.	

8. Конец работы		ч		мин.	“		”		200		г.	
9. Ответственный за безопасность работ  

(должность, фамилия, имя, отчество, дата и номер

приказа о назначении)
10. Стропальщик  
(фамилия, имя, отчество)

(номер удостоверения, дата последней проверки знаний)
11. Разрешение на работу крана в охранной зоне

(организация, подпись)
12. Наряд выдал главный инженер (энергетик)

(организация, подпись)
13. Необходимые меры безопасности, указанные в п. 5 выполнены

Лицо, ответственное за безопасное производство работ
	“		”		200		г.	
(подпись)
14. Инструктаж получил крановщик

Примечание.
1. Наряд выписывается в двух экземплярах: первый выдается крановщику, второй хранится у производителя работ.
2. Пункт 11 заполняется в случае работы крана в охранной зоне линии электропередачи.
3. К воздушным линиям электропередачи относятся также ответвления от них.
4. Работы вблизи линии электропередачи выполняются под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.