(Приложение 2 изменено письмом ФАС России от 02.12.1996 № 50/и)
Приложение 2
УТВЕРЖДАЮ

(должность)

(Фамилия, И.О.)

(подпись)
“		”		200		г.	
АКТ
технического рейса по проверке готовности аэропорта

к обеспечению регулярных полетов воздушного судна

(тип)
Комиссия, назначенная указанием  

(должность, номер, дата)
на основании разрешения Федеральной авиационной службы России от  

№ 		.

В составе:
председатель комиссии –  
(фамилия, И.О., должность)
члены комиссии – представители от:
Главной инспекции по БП ГВС РФ
(+ РУ ФАС России)  

УЛС ФАС России (+ РУ ФАС России)  

УСДиЛД ФАС России (+ РУ ФАС России)  

УТЭРАТ ФАС России (+ РУ ФАС России)  

УРАПРУ ФАС России (+ РУ ФАС России)  

УАБ ФАС России (+ РУ ФАС России)  

ОПАСОП ФАС России (+ РУ ФАС России)  

В результате облета и проверки аэропорта  

определила:
1. По летной службе, УВД, службе аэронавигационной информации и метеорологическому обеспечению полетов:
- маршрут полетов открываемой воздушной трассы, запасные аэродромы;
- установленный минимум погоды для приема и выпуска ВС днем и ночью;
- правильность составления и возможность использования в полете схем входа и выхода из районов аэродрома, снижения и захода на посадку на основной и запасные аэродромы ВС данного типа;
- соответствие оборудования диспетчерских пунктов табелю основного оборудования;
- соответствие связи между диспетчерскими пунктами данной воздушной зоны и смежными зонами УВД, АМСГ и службами аэропорта;
- обеспеченность АМЦ, АМСГ и пунктов метеорологических наблюдений аппаратурой и средствами связи для приема и передачи метеоинформации.
НАЛИЧИЕ:
- радиотехнических средств навигации по трассе, степень их взаимного перекрытия, возможность использования данным типом ВС;
- справочного материала для предполетной подготовки экипажей;
- светотехнического оборудования и порядок его использования диспетчерским составом;
- радиотехнических средств контроля за движением ВС по трассе и в районе аэродрома;
- инструкции по производству полетов и соответствии ее требованиям НПП ГА;
- средств связи с основными и запасными аэродромами, между диспетчерскими пунктами смежных зон УВД, органами ВВС, ПВО, АМСГ и наблюдательными пунктами;
- оперативных органов гидрометслужбы (АМЦ, АМСГ, ОГ), соответствующих классу аэропорта;
- оборудованных пунктов метеорологических наблюдений на СДП, КДП и в районе БПРМ;
- бюро аэронавигационной информации аэропорта и его готовности обеспечивать экипажи ВС документами аэронавигационной информации.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО РАЗДЕЛУ:
2. По инженерно-авиационной службе:
- укомплектованность смен АТБ специалистами, допущенными к техническому обслуживанию ВС данного типа;
- обеспеченность служебно-производственных зданий и мест и мест стоянок энергоснабжением и связью.
НАЛИЧИЕ:
- зданий АТБ, лабораторий АиРЭО, контрольно-проверочной аппаратуры;
- средств буксировки и спецтранспорта для технического обслуживания ВС данного типа;
- инструмента, приспособлений, наземного оборудования, агрегатов и запасных частей по перечню неснижаемого запаса;
- технической документации.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО РАЗДЕЛУ:
3. По службе ЭРТОС:
- оснащенность воздушной трассы средствами РТО и связи;
- оснащенность основных и запасных аэродромов по воздушной трассе средствами РТО и связи, их соответствие требованиям Норм;
- техническое состояние средств РТО и связи, наличие удостоверений на их эксплуатацию;
- соответствие средств РТО и связи тактико-техническим данным, требованиям правил технической эксплуатации и их готовность к работе;
- состояние основных и резервных источников электропитания и их соответствие требованиям Норм;
- характеристика радиолокационного и радионавигационного полей и зон действия командных радиостанций на воздушной трассе;
- резервирование средств РТО, связи и линий управления к ним.
НАЛИЧИЕ:
- актов приемки и летной проверки средств РТО и связи;
- линейно-кабельных сооружений и аппаратуры дистанционного управления средствами РТО и связи;
- эксплуатационно-технической документации на объектах РТО;
- основной и резервной связи между смежными РДС и РДП.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО РАЗДЕЛУ:
4. По перевозкам и обслуживанию пассажиров:
- спрос на пассажирские, почтовые и грузовые перевозки.
НАЛИЧИЕ:
- помещения для обслуживания пассажиров и размещения служебного персонала;
- гостиниц, горагентства и коммерческой связи;
- транспорта для доставки пассажиров, багажа, грузов и почты к самолетам;
- цеха бортпитания, коммерческих складов и средств механизации для посадки, высадки пассажиров, загрузки и разгрузки багажа, грузов и бортового питания;
- связи горагентства с аэропортом;
- маршрутных сообщений с населенными пунктами.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО РАЗДЕЛУ:
5. По наземным сооружениям и спецавтотранспорту:
- размеры ВПП и элементов летного поля;
- характеристика несущей способности аэродромных покрытий, оценка пригодности покрытий аэродрома к приему данного типа ВС;
- соответствие летного поля, приаэродромной территории требованиям Норм;
- соответствие систем светотехнического оборудования и электроснабжения требованиям Норм;
- оснащенность средствами аэродромной механизации для содержания аэродрома и обслуживания ВС.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО РАЗДЕЛУ:
6. По материально-техническому снабжению:
НАЛИЧИЕ:
- технического имущества, запасных частей и оборудования для обеспечения эксплуатации ВС данного типа;
- неснижаемого запаса авиатехимущества.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО РАЗДЕЛУ:
7. По службе поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов:
- организация дежурства поисковых и аварийно-спасательных сил и средств и органов управления полетами;
- организация приема и передачи сигналов бедствия о воздушных судах, потерпевших бедствие;
- организация поисковых аварийно-спасательных работ;
- организация подготовки штатных и нештатных расчетов аварийно-спасательных формирований и проведения поисковых и аварийно-спасательных работ.
НАЛИЧИЕ:
- аварийно-спасательной службы и формирования, аттестованных в соответствии с установленным ФАС порядком;
- инструкции по организации и проведению поисковых и аварийно-спасательных работ на территории и в районе аэродрома;
- оперативного плана тушения пожаров на воздушных судах;
- плана взаимодействия с другими организациями, предприятиями и учреждениями;
- средств связи для оповещения об авиационном происшествии;
- поисковых и аварийно-спасательных сил и средств;
- аварийно-спасательной команды в смене аэропорта, оснащенность ее расчетов и готовность к аварийно-спасательным и эвакуационным работам;
- аварийно-спасательной и пожарной техники, средств доставки огнетушащих веществ для тушения пожаров на ВС и спасения людей;
- основных и стартовых аварийно-спасательных станций для наблюдения за взлетом и посадкой ВС, размещения пожарной, спасательной техники и личного состава расчетов АСК;
- связи дежурных помещений расчетов аварийно-спасательной команды аэропорта со службой движения и городскими службами (пожарной и санитарной) для наращивания необходимых сил и средств;
- нормативного запаса средств пожаротушения, установок автоматического пожаротушения, охранной и пожарной сигнализации;
- транспортного средства (автомобиля) повышенной проходимости, оборудованного средствами связи и громкоговорящей установкой для обеспечения руководства аварийно-спасательными работами на аэродроме и связи со службой УВД, пожарными автомобилями, пунктом централизованного наблюдения и экипажами ВС, терпящими бедствия;
- на аэродромах класса А, Б, В транспортного средства повышенной проходимости (с учетом географических и погодно-климатических условий аэродрома), оборудованного УКВ и КВ-радиостанциями, для проведения поисково-спасательных работ;
- технических средств эвакуации ВС.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО РАЗДЕЛУ:
8. По медико-санитарной службе:
- санитарно-гигиеническое состояние здания и сооружений аэропорта.
НАЛИЧИЕ:
- санитарного транспорта;
- медицинских пунктов для пассажиров и летного состава;
- связи медпунктов аэропорта с городскими лечебными учреждениями;
- профилакториев, гостиниц и комнат отдыха для летного состава;
- средства эвакуации больных.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО РАЗДЕЛУ:
9. По авиационной безопасности:
- наличие службы авиационной безопасности аэропорта, укомплектованной специалистами, имеющими сертификаты;
- наличие и состояние ограждения аэродрома;
- осуществления пропускного и внутриобъектового режима (состояние контрольно-пропускных пунктов, охраны воздушных судов и объектов, расположенных на территории аэродрома, зон специального контроля пассажиров, членов экипажей гражданских воздушных судов, обслуживающего персонала, ручной клади, багажа, грузов, почты и бортовых запасов);
- оснащенность аэропорта техническими средствами досмотра и охраны;
- наличие документов по обеспечению авиационной безопасности и их соответствие требованиям нормативных актов;
- меры по обеспечению авиационной безопасности в аэропорту;
- наличие согласованных планов по действиям сил и средств при урегулировании чрезвычайных ситуаций, связанных с актами незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО РАЗДЕЛУ:
Общие выводы и заключение комиссии о возможности открытия полетов на аэродроме с указанием типов воздушных судов, которые могут эксплуатироваться на данном аэродроме.
Акт о приемке аэродрома составлен:	“		”		200		г.	
Председатель комиссии:  

Члены комиссии: